|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| № опросного листа: | № 1\_ПКС\_ВК\_2024 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ00008406 |

Наименование МТР: Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей на базе ГАЗон Next или эквивалент

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
|  | **Технические характеристики шасси** | | |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/  Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-2 |
|  | Максимальная мощность, не менее | л.с. | 160 |
|  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 2+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | - |
|  | **Габаритные размеры ТС** | | |
|  | Длина, не более | мм | 7700 |
|  | Ширина, не более | мм | 2550 |
|  | Высота, не более | мм | 2800 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 250 |
|  | **Технические характеристики цистерны** | | |
|  | Материал внутренней цистерны |  | Нержавеющая сталь AISI-304 или не хуже |
|  | Материал внешней обшивки цистерны |  | Нержавеющая сталь AISI-304 или не хуже |
|  | Температура эксплуатации |  | До -40С |
|  | Количество горловин, не более | шт | 2 |
|  | Термоизоляция | да/нет | да |
|  | Толщина термоизоляции, не менее | мм | 50 |
|  | Вместимость цистерны, не менее/не более | л | 4200-5000 |
|  | Количество секций, не более | шт | 2 |
|  | Донные клапана, не более | шт | 2 (по одному на каждую секцию) |
|  | Отсек для запорной арматуры | да/нет | да |
|  | Обогрев отсека запорной арматуры | да/нет | Да, выхлопными газами |
|  | Освещение отсека запорной арматуры | да/нет | Да, фара сзади на цистерне |
|  | Площадка обслуживания | да/нет | да (с обеих сторон цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей) |
|  | Надписи на цистерне «ВОДА» с 2-х сторон | да/нет | да |
|  | **Насос для перекачки питьевой воды** | | |
|  | Наличие | да/нет | да |
|  | Принцип работы насоса | автономный/  подключаемый к КОМ | автономный |
|  | Технические характеристика |  | Бензиновая мотопомпа для чистой воды с установочным комплектом с кожухом защиты от осадков и грязи для наполнения воды из цистерны в ёмкости, расположенные на высоте. Диаметр выпускного патрубка – 40 или 50 мм. Диаметр всасывающего патрубка – 40 или 50 мм. Производительность – не менее 16 м3/ч. Напор – не менее 40 м. Максимальная глубина всасывания – не менее 7 метров. Размеры не более – 350х310х420 мм. Вес не более – 15 кг. Производительность - не менее 280 л/мин. |
|  | Обогреваемый отсек для помпы | да/нет | нет |
|  | **Рукава** | | |
|  | Наличие | да/нет | да |
|  | Технические характеристика |  | Рукав пищевой Ду-50 4,0 м |
|  | Количество, не менее | шт. | 2 |
|  | Пенал для рукавов | да/нет | да |
|  | **Цвет кабины** |  | белый |
|  | **Дополнительная комплектация** | | |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Запасное колесо | да/нет | да |
|  | Домкрат, не менее | т | 12 |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Фара рабочего освещения задняя (наружная), не менее | шт. | 1 |
|  | Отсек для инструментов | да/нет | да |
|  | Счетчик учета воды | да/нет | нет |
|  | Класс точности |  | - |
|  | Температура эксплуатации | ⁰С | - |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | да/нет | да |
|  | Цифровой тахограф (установленный и подключенный) | да/нет | нет |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Комплект зимних шин на дисках | да/нет | нет |
|  | Параметры зимних шин |  | - |
|  | Автомобильные чехлы на сиденья | да/нет | да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками и магнитола | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | нет |
|  | **Дополнительные требования** | | |
|  | Гарантия, не менее | лет (км) | 3 (150 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 20000 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | г. Петрозаводск, Республика Карелия |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | г. Петрозаводск, г. Санкт-Петербург |
|  | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (88142) 545423 |
| Электронный адрес: | r.pankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО ПКС-Водоканал» Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |