|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| № опросного листа: | ОЛ №2\_ПКС-ТС\_2024 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ00041238 |

Наименование МТР: Седельный тягач ГАЗ-C41R13 с полуприцепом или эквивалент

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
|  | **Технические характеристики шасси** | | |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/  Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-2 |
|  | Максимальная мощность, не менее | л.с. | 148 |
|  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 2+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | ССУ (Седельно-съёмное устройство) | тип | 37D |
|  | Допустимая нагрузка на ССУ, не менее | т | 5 |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | - |
|  | **Габаритные размеры ТС** | | |
|  | Длина, не более | мм | 5800 |
|  | Ширина, не более | мм | 2400 |
|  | Высота, не более | мм | 2500 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 250 |
|  | **Технические характеристики полуприцепа** | | |
|  | Наличие | да/нет | да |
|  | Длина, не менее/не более | мм | 12200/12300 |
|  | Ширина, не менее/не более | мм | 2 450/2500 |
|  | Высота борта, не менее/не более | мм | 400/450 |
|  | Разрешенная максимальная масса, не более | т | 8,8 |
|  | Грузоподъемность, не менее | т | 6 |
|  | Комплектация: |  |  |
| 3.7.1. | Боковые отбойники (боковая защита лево, право) | да/нет | да |
| 3.7.2. | Корзина под два запасных колеса ГАЗон Next с установкой | да/нет | да |
| 3.7.3. | Запасное колесо | шт | 2 |
| 3.7.4. | Лестница выдвижная в задней части надстройки | да/нет | да |
| 3.7.5. | Ящик инструментальный с замком размером 800х500 мм. | да/нет | да |
| 3.7.6. | Алюминиевый съемный борт высотой не менее/не более | мм | 400/450 |
| 3.7.7. | Бортовые стальные съемные стойки | да/нет | да |
| 3.7.8. | Кольцо такелажное, не менее | шт | 24 |
| 3.7.9. | Металлическая передняя стенка высотой не менее/не более | мм | 900/1000 |
| 3.7.10. | Антиблокировочная система | да/нет | да |
| 3.7.11. | Двухскоростное, спаренное опорное устройство не хуже JOST Германия | да/нет | да |
| 3.7.12. | Шасси одноосное, двухскатное (спаренные колеса) | да/нет | да |
| 3.7.13. | Крылья на колеса с брызговиками | да/нет | да |
| 3.7.14. | Боковые контурные огни, на каждую сторону не менее | шт | 4 |
| 3.7.15. | Габаритные огни (рог) по одному на каждую сторону | да/нет | да |
| 3.7.16. | Стояночные противооткатные башмаки | шт | 2 |
|  | **Цвет кабины ТС** |  | белый |
|  | **Дополнительная комплектация** | | |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Цифровой тахограф (установленный и подключенный) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Запасное колесо | да/нет | Да, 2 шт. на п/прицепе (см. п.3.7.2. и п.3.7.3.) |
|  | Домкрат, не менее | т | 10 |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Отсек для инструментов | да/нет | Да, на /прицепе (см. п. 3.7.5.) |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | да/нет | да |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Комплект зимних шин на дисках | да/нет | Нет |
|  | Параметры зимних шин |  | - |
|  | Автомобильные чехлы на сиденья | да/нет | да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками и магнитола | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | Да. Вид топлива –ДТ из бака ТС. |
|  | **Дополнительные требования** | | |
|  | Гарантия на шасси (тягач), не менее | лет (км) | 3 (150 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 20000 |
|  | Гарантия на полуприцеп, не менее | мес | 12 |
|  | Дата производства шасси автомобиля и полуприцепа |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | г. Петрозаводск, Республика Карелия |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | г. Петрозаводск, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург |
|  | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Фонин Александр Сергеевич |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | +7 (8142) 70-72-84 |
| Электронный адрес: | a.fonin@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |