|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| № опросного листа: | №3\_ПКС-ВК\_2024 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗВ00023284 |

Наименование МТР: Цельнометаллический фургон на базе ГАЗель Next шасси ГАЗ А32R22 или эквивалент

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
|  | **Технические характеристики шасси** | | |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/  Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро 2 |
|  | Максимальная мощность, не менее | л.с. | 149 |
|  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 6+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Грузоподъемность, не более | т | 1,5 |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | - |
|  | **Габаритные размеры ТС** | | |
|  | Длина, не менее/более | мм | 5600/5700 |
|  | Ширина, не менее | мм | 2050 |
|  | Высота, не более | мм | 2760 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 170 |
|  | Объем грузового отсека фургона, не менее/не более | м3 | 4/6,2 |
|  | **Цвет кабины** |  | белый |
|  | **Дополнительная комплектация** | | |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Запасное колесо | да/нет | да |
|  | Домкрат, не менее | т | 5 |
|  | Набор водителя (огнетушитель – 2 шт., аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | да/нет | да |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Комплект зимних шипованных шин на дисках | да/нет | да |
|  | Параметры зимних шин |  | 185/75R16C |
|  | Автомобильные чехлы на все сиденья | да/нет | Да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками и автомагнитолой | да/нет | Да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | нет |
|  | Прицепное устройство для легкового прицепа с электрической розеткой | да/нет | да |
|  | Багажник на крышу с ограждением | да/нет | да |
|  | Лестница на задней двери фургона для доступа к багажнику на крыше | да/нет | да |
|  | Проблесковая сигнализация желтого цвета на крышу фургона | да/нет | нет |
|  | Требования по оснащению грузовой части фургона | описание | Пол из рифленого алюминия; грузовой отсек НЕ утепленный, обшит фанерой (стены, потолок); стеллажи в грузовом отсеке слева-справа от пола до потолка из просечного железа, ширина около 400 мм.: по две полки, внизу рундук.  В фургоне предусмотреть по центру два светодиодных светильника 12В от бортовой сети автомобиля. |
|  | Лестница | описание | Алюминиевая секционная длиной 9 м. с креплением на багажник автомобиля. |
|  | Утеплитель радиатора | да/нет | да |
|  | Подогрев зеркал заднего вида | да/нет | да |
|  | **Дополнительные требования** | | |
|  | Гарантия, не менее | лет (км) | 3 (200 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 20 000 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | Петрозаводск |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | г. Петрозаводск, г. Санкт-Петербург |
|  | Комплект необходимой документации для постановки на учет в органах ГИБДД |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (88142) 545423 |
| Электронный адрес: | r.pankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО ПКС-Водоканал» Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |