|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника |
| № опросного листа: | № 2 ПКС-ВК\_2024 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЭВ00023281 |

Наименование МТР: Самосвал на базе КамАЗ 6520 или эквивалент

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
|  | **Технические характеристики шасси** | | |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/  Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-2 |
|  | Максимальная мощность, не менее | л.с. | 400 |
|  | Колесная формула |  | 6х4 |
|  | Количество мест в кабине, не менее | шт | 2+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Марка КПП | КАМАЗ/ZF | ZF или аналог |
|  | Грузоподъемность, не менее | т | 20 |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | - |
|  | **Габаритные размеры ТС** | | |
|  | Длина, не более | мм | 7830 |
|  | Ширина, не более | мм | 2550 |
|  | Высота, не более | мм | 3070 |
|  | Клиренс, не менее | мм | 270 |
|  | **Технические характеристики самосвальной платформы** | | |
|  | Длина, не менее | мм | 5100 |
|  | Ширина, не менее | мм | 2500 |
|  | Высота, не менее | мм | 1200 |
|  | Объем платформы, не менее/не более | м3 | **16/16,5** |
|  | Тент | да/нет | Да |
|  | Разгрузка |  | односторонняя, назад |
|  | Управление платформой с помощью клавиши на панели приборов | да/нет | да |
|  | Защита кабины (козырек платформы) | да/нет | да |
|  | Цвет кузова, предпочтение/допускается |  | Серый/Оранжевый |
|  | **Цвет кабины**, предпочтение/допускается |  | Белый/Оранжевый |
|  | **Дополнительная комплектация** | | |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Цифровой тахограф (установленный и подключенный) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Запасное колесо | да/нет | да |
|  | Домкрат, не менее | т | 20 |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Фара рабочего освещения задняя (наружная), не менее | шт. | 1 |
|  | Отсек для инструментов | да/нет | да |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | да/нет | да |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Комплект зимних шин на дисках | да/нет | нет |
|  | Параметры зимних шин |  | - |
|  | Автомобильные чехлы на сиденья | да/нет | да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками и магнитолой | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя (наличие и технические требования) | да/нет | Да. Напряжение 24 В; Тип топлива – дизель; Забор топлива – из основного бака ТС; Мощность – min 12 кВт. |
|  | **Дополнительные требования** | | |
|  | Гарантия, не менее | лет (км) | 2 (100 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 15000 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | г. Петрозаводск |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | г. Петрозаводск |
|  | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | РФ |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (8142) 525423 |
| Электронный адрес: | r.pankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Технический директор АО «ПКС-Водоканал», Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |