|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | РКС | Группа материалов: | Машины бурильно-крановые |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗЕ04 |

**Наименование МТР: Бурильно-крановая машина**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** |
|  | **Технические характеристики шасси** | | |
|  | Двигатель | Бензин/ДТ/  Пропан-Бензин | ДТ |
|  | Марка топлива |  | ДТ |
|  | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
|  | Максимальная мощность | л.с. | 160-240 |
|  | Колесная формула |  | 4х2 |
|  | Количество мест в кабине | шт | 2+1 |
|  | Тип КПП | МКПП/АКПП | МКПП |
|  | Грузоподъемность | т | 7-8 |
|  | Электронные системы, повышающие уровень безопасности вождения | ABS, BAS, ESP, TCS, EBD | ABS |
|  | **Габаритные размеры ТС** | | |
|  | Длина | мм | 7800-9000 |
|  | Ширина | мм | 2200-2600 |
|  | Высота | мм | 2400-3500 |
|  | Клиренс | мм | 230-280 |
|  | **Характеристики установки** | | |
|  | Максимальная грузоподъемность | т | 4-7 |
|  | Максимальный вылет | м | 12-16 |
|  | Максимальная рабочая высота | м | 12-16 |
|  | Угол поворота, не менее | град | 360-400 |
|  | Аутригеры | шт. | 4 |
|  | Пульт управления сверху | да/нет | да |
|  | Глубина бурения | мм | 4500-5000 |
|  | Диаметр бурения | мм | 380-450 |
|  | Подогрев гидравлического бака | да/нет | да |
|  | Прожектор на стреле | да/нет | да |
|  | **Цвет кабины** |  | белый или оранжевый |
|  | **Дополнительная комплектация** | | |
|  | Усилитель рулевого управления | да/нет | да |
|  | Запасное колесо | да/нет | да |
|  | Домкрат | т | 10 |
|  | Набор водителя (огнетушитель, аптечка, трос, знак аварийной остановки, жилет сигнальный, противооткатные упоры) | да/нет | да, согласно действующего законодательства |
|  | Цифровой тахограф (установленный и откалиброванный) | да/нет | да |
|  | Фара рабочего освещения задняя (наружняя) | шт. | 1 |
|  | Отсек для инструментов | да/нет | да |
|  | Резиновые коврики для водителя и всех пассажиров | комплект | 1 |
|  | Подкрылки (передние) | комплект | 1 |
|  | Брызговики (передние, задние) | комплект | 1 |
|  | Автомобильные чехлы на сиденья | да/нет | да |
|  | Аудиоподготовка с динамиками | да/нет | да |
|  | Предпусковой подогреватель двигателя | да/нет | да |
|  | **Дополнительные требования** | | |
|  | Гарантия, не менее | лет (км) | 3 (200 000) |
|  | Межсервисный интервал, не менее | км | 15000 |
|  | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее 6 месяцев до даты поставки |
|  | Город поставки |  | Благовещенск |
|  | Наличие сервисного центра | город/область | Благовещенск |
|  | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД и Ростехнадзоре |  | Наличие |
|  | Страна производства |  | - |