|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО «РКС-Тамбов» | Группа материалов: |  |
| № опросного листа: | 3 | Код МТР в ЕНС РКС: | ПБ01000043 |

# Наименование МТР: Сервер Dell PowerEdge R750 2U Intel Xeon Silver 1x4309Y 2,8 ГГц 2x32Гб 2xSSD 480Гб SATA RI; 5xHDD 10Тб SAS или эквивалент

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра (характеристики)** | **Размерность** | **Требования заказчика** | **Предложение участника** |
| **1** | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | | |  |
| 1.1 | Наименование |  | Сервер Dell PowerEdge R750 2U Intel Xeon Silver 1x4309Y 2,8 ГГц 2x32Гб 2xSSD 480Гб SATA RI; 5xHDD 10Тб SAS или эквивалент |  |
| 1.2 | Тип устройства |  | Сервер |  |
| 1.3 | Процессор |  | Intel Xeon Silver 1x4309Y 2.8 ГГц |  |
| 1.4 | Оперативная память |  | 2x32GB DDR4 ECC Registered DIMM |  |
| 1.5 | Жесткий диск SSD |  | 2xSSD 480Gb SATA RI |  |
| 1.6 | Жесткий диск HDD |  | 5xHDD 10TB SAS |  |
| 1.7 | Сетевая контроллер 10Gb, двухпортовый |  | Intel X550 2x10Gb Base-T + I350, 2х1Gb Base-T |  |
| 1.8 | Плата удаленного управления |  | iDRAC9,Enterprise |  |
| 1.9 | Фронтальная панель с ключем (Bezel) |  | PowerEdge 2U Standard Bezel |  |
| 1.10 | Дисковый контроллер |  | PERC H740p RAID(0,1,5,6,10,50,60) Controller 8Gb NV Cache 12Gb/s with battery |  |
| 1.11 | Блок питания |  | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W |  |
| 1.12 | Корпус |  | ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО Ответственного: | Е.Д. Панков |
| Должность: | Начальник службы ИТ |
| Телефон / Факс: | (4752) 700-700 доб.1000 |
| Электронный адрес: | PankovED@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |